**1 ACO Hochbau Vertrieb GmbH**

**1.1 ACO ProfiLine Sanierungsrinne, L=100 cm, verzinkt, B=13cm, H=3cm**

ACO ProfiLine Sanierungsrinne mit Maschenrost 30x10 Fixe Bauhöhe 3cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Maschenrost 30x10 und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine Sanierungsrinne oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 3 cm  
Baulänge: 100 cm  
Maschenrost 30x10

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38481 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.2 ACO ProfiLine Sanierungsrinne, L=50 cm, verzinkt, B=13cm, H=3cm**

ACO ProfiLine Sanierungsrinne mit Maschenrost 30x10 Fixe Bauhöhe 3cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Maschenrost 30x10 und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine Sanierungsrinne oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 3 cm  
Baulänge: 50 cm  
Maschenrost 30x10

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38482 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.3 ACO ProfiLine, L=200cm, verzinkt, B=13cm, H=5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne  
Fixe Bauhöhe 5cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
hydraulische Leistung 1,15 l/(sec.\*m)  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 5 cm  
Baulänge: 200 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38145 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.4 ACO ProfiLine, L=100 cm, verzinkt, B=13cm, H=5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne  
Fixe Bauhöhe 5cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
hydraulische Leistung 1,15 l/(sec.\*m)  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 5 cm  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38146 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.5 ACO ProfiLine, L=50 cm, verzinkt, B=13cm, H=5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne  
Fixe Bauhöhe 5cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 5 cm  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38147 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.6 ACO ProfiLine, L=200cm, verzinkt, B=13cm, H=7,5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne  
Fixe Bauhöhe 7,5cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
hydraulische Leistung 2,50 l/(sec.\*m)  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 7,5 cm  
Baulänge: 200 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36980 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.7 ACO ProfiLine, L=100 cm, verzinkt, B=13cm, H=7,5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne  
Fixe Bauhöhe 7,5cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
hydraulische Leistung 2,50 l/(sec.\*m)  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 7,5 cm  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36981 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.8 ACO ProfiLine, L=50 cm, verzinkt, B=13cm, H=7,5cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne  
Fixe Bauhöhe 7,5cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 7,5 cm  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36982 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.9 ACO ProfiLine, L=200cm, verzinkt, B=13cm, H=10cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne  
Fixe Bauhöhe 10 cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
hydraulische Leistung 1,15 l/(sec.\*m)  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 10 cm  
Baulänge: 200 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 320062 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.10 ACO ProfiLine, L=100 cm, verzinkt, B=13cm, H=10cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne  
Fixe Bauhöhe 10 cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
hydraulische Leistung 1,15 l/(sec.\*m)  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 10 cm  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 320063 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.11 ACO ProfiLine, L=50 cm, verzinkt, B=10cm, H=10cm**



ACO ProfiLine Fassaden- und Terrassenrinne  
Fixe Bauhöhe 10 cm  
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunässe, 4mm Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, einliegender Rost, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und verlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 10 cm  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 320064 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.12 ACO ProfiLine Sanierungsrinne Stirnwand**



ACO ProfiLine Sanierungsrinne, Stirnwand  
für fixe Bauhöhe 3cm  
mit Verbindungssystem  
liefern und montieren  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 3 cm  
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38483 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.13 ACO ProfiLine,verzinkt, Stirnwand**



ACO ProfiLine, Stirnwand  
für fixe Bauhöhe 7,5cm  
mit Verbindungssystem  
liefern und montieren  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 7,5 cm  
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36983 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.14 ACO ProfiLine, verzinkt, Stirnwand**



ACO ProfiLine, Stirnwand  
für fixe Bauhöhe 10 cm  
mit Verbindungssystem  
liefern und montieren  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baubreite: 13 cm  
Bauhöhe: 10 cm  
Stirnwand

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 320065 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.15 ACO ProfiLine Maschenrost für Sanierungs-/Holzterrassenrinne, 30x10, verzinkt, L=100cm**



ACO ProfiLine Maschenrost 30x10 für Sanierungs- bzw. Holzterrassenreinne, komplett mit Arretierungsschraube,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38489 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.16 ACO ProfiLine Maschenrost für Sanierungs-/Holzterrassenrinne, 30x10, verzinkt, L=50cm**



ACO ProfiLine Maschenrost 30x10 für Sanierungs- bzw. Holzterrassenreinne, komplett mit Arretierungsschraube,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38488 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.17 ACO ProfiLine Stegrost, verzinkt, L=100cm**

ACO ProfiLine Stegrost,  
komplett mit Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
hydraulische Leistung 2,25 l/(sec.\*m)  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 00276 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.18 ACO ProfiLine Stegrost, verzinkt, L=50cm**

ACO ProfiLine Stegrost,  
komplett mit Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 00277 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.19 ACO ProfiLine Maschenrost 30x10, verzinkt, L=100cm**



ACO ProfiLine Maschenrost 30x10,  
komplett mit Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38433 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.20 ACO ProfiLine Maschenrost 30x10, verzinkt, L=50cm**



ACO ProfiLine Maschenrost 30x10,  
komplett mit Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38432 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.21 ACO ProfiLine Lochrost, verzinkt, L=100cm**



ACO ProfiLine Lochrost,  
komplett mit Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
hydraulische Leistung 0,75 l/(sec\*m)  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36968 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.22 ACO ProfiLine Lochrost, verzinkt, L=50cm**



ACO ProfiLine Lochrost,  
komplett mit Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 36969 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.23 ACO ProfiLine Längsstabrost 3x15 mm, verzinkt, L=100cm**

ACO ProfiLine Längsstabrost 3x15 mm,  
ohne Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38811 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.24 ACO ProfiLine Längsstabrost 3x15 mm, verzinkt, L=50cm**

ACO ProfiLine Längsstabrost 3x15 mm,  
ohne Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 38810 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.25 ACO ProfiLine Längsprofilrost, verzinkt, L=100cm**

ACO ProfiLine Längsprofilrost,  
ohne Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 100 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 320124 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |

**1.26 ACO ProfiLine Längsprofilrost, verzinkt, L=50cm**

ACO ProfiLine Längsprofilrost,  
ohne Arretierungsbolzen,  
passend für Baubreite 13 cm,  
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar  
liefern und einlegen  
Fabrikat: ACO ProfiLine oder gleichwertig  
   
Material: Stahl verzinkt  
Baulänge: 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnummer:** | 320125 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **EP:** |  | |  | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | |  |