**ACO Schachtabdeckung CityTop BEGU, mit PEWEPREN Einlage, Klasse B 125\* / D 400\* entsprechend ÖNORM EN 124, LW 605, BH 125**

**mit Lüftungsöffnungen\***

**ohne Lüftungsöffnungen\***

* Schachtabdeckung CityTop
* Klasse B 125\* / D 400\* entsprechend ÖNORM EN 124
* Lichte Weite Ø 605 mm
* Gewicht ca. 85,0\* / 105\* kg (ohne Ventilation)
* Bauhöhe 125 mm
* ohne Scharnier
* BEGU-Rahmen,
  + hochziehbar
  + rund
  + mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers (Artikel Nr. 1202822)
  + mit dämpfender PEWEPREN-Einlage
* Deckel aus Gusseisen
  + Gewicht ca. 19\* /36\* kg
  + mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff
  + Lüftungsquerschnitt 520 cm², bei Ausführung mit Lüftungsöffnungen:
* mit Lüftungsöffnungen **Artikel-Nr. 1202822\***
* ohne Lüftungsöffnungen **Artikel-Nr. 1203890\* / 1202823\***

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!

