**ACO Schachtabdeckung ClassicTop,**

**Klasse D 400, entsprechend ÖNORM EN 124, LW 610, BH 160**

**mit Lüftungsöffnungen\***

**ohne Lüftungsöffnungen\***


Schachtabdeckung ClassicTop

* Klasse D 400
* entsprechend ÖNORM EN 124
* Gewicht ca. 180 kg
* Rahmen
  + BEGU
  + rund
  + hochziehbar
  + Lichte Weite Ø 605 mm
  + Bauhöhe 160 mm
  + ohne Scharnier
  + mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
* Deckel aus Gusseisen
  + Gewicht ca. xxx kg
* Sicherung über flächenbezogene Masse lt. ÖNORM EN124 B5110
* bei Ausführung mit Lüftungsöffnungen: Lüftungsquerschnitt 153 cm²


mit Lüftungsöffnungen **Artikel-Nr. 56392\***

ohne Lüftungsöffnungen **Artikel-Nr. 56394\***

\*Nichtzutreffendes bitte streichen!



**Zeichnung Artikel-Nr. 56392**



**Artikel-Nr. 56394**